1. **Alcatel**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <profile:property\_set xmlns:service="http://sipconfig.verizon.com/service" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:profile="http://sipconfig.verizon.com/profile-document">

  <service:digit\_map>(((\*|11)(70|41))SR|((\*|11)(67|72|82|90|92))SR){0,3}(101XXXX#|((101XXXX)?(((\*|11)([01235]X|4[^1]|6[^7]|7[^02]|8[^2]|9[^02]))SI#|(#XX)SI#|0T|00|011?[2-9]X{0,14}T|[01]?([2-8]11|911E|[2-9]([^1]X|1[^1])X{7}|[2-9]([^1]X|1[^1])X{4}T|[2-9][02-9][^1]?T))))</service:digit\_map>

1. **Motorola**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <profile:property\_set xmlns:service="http://sipconfig.verizon.com/service" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:profile="http://sipconfig.verizon.com/profile-document">

 <service:digit\_map>E911:[01]911</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:[01]NXXXXXXXXX</service:digit\_map>

<service:digit\_map>NON\_TERM:\*67R</service:digit\_map>

<service:digit\_map>NON\_TERM:1167R</service:digit\_map>

<service:digit\_map>NON\_TERM:\*82R</service:digit\_map>

<service:digit\_map>NON\_TERM:1182R</service:digit\_map>

<service:digit\_map>NON\_TERM:\*72R</service:digit\_map>

<service:digit\_map>NON\_TERM:1172R</service:digit\_map>

<service:digit\_map>NON\_TERM:\*90R</service:digit\_map>

<service:digit\_map>NON\_TERM:1190R</service:digit\_map>

<service:digit\_map>NON\_TERM:\*92R</service:digit\_map>

<service:digit\_map>NON\_TERM:1192R</service:digit\_map>

<service:digit\_map>NON\_TERM:101XXXX</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:\*XX</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:\*3XX</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:11XX</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:#XX</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:0T</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:00</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:011X.T</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:01NX.T</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:N11</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:[01]N11</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:NXXXXXXXXX</service:digit\_map><service:digit\_map>TERM:[01]NXXXXXXXXX</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:NXXXXXXT</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:NXT</service:digit\_map>

<service:digit\_map>TERM:NT</service:digit\_map>

<service:outbound\_uri\_suffix>@sip04.rochlab.frontiernet.net</service:outbound\_uri\_suffix><service:outbound\_uri\_prefix>[sip:</service:outbound\_uri\_prefix](http://sip:%3c/service:outbound_uri_prefix)>

<service:service\_code\_ccw>\*70 1170</service:service\_code\_ccw>

<service:service\_code\_6wc>\*41 1141</service:service\_code\_6wc>

<service:service\_code\_rls>\*43 1143</service:service\_code\_rls>

<service:service\_code\_hold>\*52 1152</service:service\_code\_hold>

<service:intercom\_code\_1>\*53 1153</service:intercom\_code\_1>

<service:intercom\_code\_2>\*54 1154</service:intercom\_code\_2>

<service:enable\_caller\_id>yes</service:enable\_caller\_id>

<service:enable\_cw>yes</service:enable\_cw>

<service:enable\_3wc>yes</service:enable\_3wc>

<service:enable\_6wc>yes</service:enable\_6wc>

<service:enable\_transfer>yes</service:enable\_transfer>

<service:enable\_hold>yes</service:enable\_hold>

<service:enable\_supp\_ring>yes</service:enable\_supp\_ring>

<service:enable\_forced\_hold>yes</service:enable\_forced\_hold>

<service:message\_waiting\_mode>dial-tone visual</service:message\_waiting\_mode>

<service:obsolete\_hold>yes</service:obsolete\_hold>

<service:supp\_ring\_offhook\_timer>5</service:supp\_ring\_offhook\_timer>

<service:supp\_ring\_interrupt\_timer>2</service:supp\_ring\_interrupt\_timer>

<service:vmwi\_refresh\_interval>30</service:vmwi\_refresh\_interval>

<service:vmwi\_abbreviated\_ring>no</service:vmwi\_abbreviated\_ring>

<service:mwi\_reminder\_burst>500</service:mwi\_reminder\_burst>

<service:mwi\_reminder\_interval>15</service:mwi\_reminder\_interval>

<service:bridged\_line\_dialog\_uri>[sip:9991234567@sip04.rochlab.frontiernet.net</service:bridged\_line\_dialog\_uri](mailto:sip:9991234567@sip04.rochlab.frontiernet.net%3c/service:bridged_line_dialog_uri)>

<service:session\_timer\_min>90</service:session\_timer\_min>

<service:session\_timer\_max>65535</service:session\_timer\_max>

<service:session\_timer\_refresher>uas</service:session\_timer\_refresher>

</profile:property\_set>

1. **Tellabs**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  <profile:property\_set xmlns:service="http://sipconfig.verizon.com/service" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:profile="http://sipconfig.verizon.com/profile-document">

  <service:digit\_map>(((\*|11)(70|41))SR|((\*|11)(67|72|82|90|92))SR){0,3}(101XXXX#|((101XXXX)?(((\*|11)([01235]X|4[^1]|6[^7]|7[^02]|8[^2]|9[^02]))SI#|(#XX)SI#|0T|00|011?[2-9]X{0,14}T|[2-8]X?T|9[^1]?T|[01]?([2-8]11|911E|[2-9]([^1]X|1[^1])X{7}|[2-9]([^1]X|1[^1])X{4}T))))</service:digit\_map>